>>>>>>>> MaK 3-Achser <<<<<<<<<

G 761 C   Solvay 2 rot, Fst A
G 761 C   HAFAG gelb, Fst A (PZB)

G 762 C   Solvay 3 rot, Fst A

G 763 C   Solvay 1 rot, Fst A
G 763 C   Krefelder Hafenbahn rot, Fst A (PZB)
G 763 C   VGH rot/weiss, Fst A (PZB)

>>>>>>>> MaK 4-Achser <<<<<<<<< 

G 1201 BB   Solvay 8 rot, Fst A

G 1203 BB   Solvay 7 rot, Fst A  
G 1203 BB   Captrain 821 weiss/gelb, Fst A (PZB)

G 1202 BB   NIAG 5, grau/blau, Fst B (PZB + Ebula)
G 1202 BB   Die Länderbahn D03, weiss/hellblau, Fst B (PZB + Ebula)
G 1202 BB   Die Länderbahn D04, weiss/hellblau, Fst B (PZB + Ebula)
            (identisch mit D03 nur andere Anschriften mit minimalem zusätzlichem Speicherplatz + 5000 Byte)
G 1204 BB   NIAG 1, grau/blau, Fst B (PZB + Ebula)
G 1204 BB   RBH 674 orange, Fst B
G 1204 BB   RBH 673 grau/blau, Fst B
G 1204 BB   RAG 676 orange, Fst B (PZB + Ebula)
G 1204 BB   RAG 679 blass-orange, Fst B
G 1204 BB   RBH 678 grau/blau Fst B (PZB + Ebula)

Fst A = Typ 1 - einfacher Führerstand, wahlweise mit PZB
Fst B = Typ 2 - einfacher Führerstand, wahlweise mit PZB und Ebula

Die Großbuchstaben bezeichnen Fst mit identischen Texturen

Alle Loks ohne PZB haben Fahrschalter für Turbowendegetiebe
Alle Loks mit PZB haben ersatzweise eine Dyn. Bremse und Richtungsschalter 