Programm MpC-ESTW 1.2.2 (Stand August 2011)

Dieses Programm läuft jetzt unter Windows 95/98/Me und Windows NT/2000/XP/Vista/7 (neu)
Zur Nutzung mit der MpC-Hardware und für den Betrieb einer Modellbahn ist eine ausreichend
schneller Computer erforderlich, der auch eine geeignete Schnittstelle hat (LPT oder ISA-
Karte der MpC). Hinweis: Es gibt endsprechende moderne Boards im Handel (Internet)  

Zum Test der Software ist nicht unbedingt ein NTport-Treiber (Version 2.8) erforderlich. 
Es liegt ein lizensierter Treiber der Firma Zealsoft mit Installationsprgramm bei. Dieser 
Treiber kann nur zusammen mit diesem Programm genutzt werden.

Vor der Benutzung des  Programmes MpC-ESTW sollte in jedem Fall im Verzeichnis NTport die
Installationsroutine NTPortDrvSetup.exe für den Treiber gestartet werden. Dadurch wird auch
eine älterer Treiber durch die aktelle Version ersetzt.

Das Programm MpC-ESTW muss nicht extra installiert werden und benötigt keinerlei Einträge
in der Registry. Nur einfach in eine separates Verzeichnis kopieren und starten.


Informationen zum Programm finden Sie in der Hilfedatei und auf der Homepage www.dk-nbahn.de

Hinweise zum den Beispielen:
Die Datei Mestw0.ini enthält die Grundkonfiguration mit 5 Lupen und 3 Berü,
wenn weniger eingestellt sind, werden für das Beispiel Aktuell nicht alle
Bilder angezeigt.

Beispiel Aktuell verlangt 5 Lupen und 3 Berü (Bereichsübersichten)
Beispiel MPC01   verlangt 2 Lupen und 1 Berü
Alle anderen Beispiele kommen mit 1 Lupe und 1 Berü aus.

Das Beispiel der Messeanlage ist nur ein erster Entwurf.

Dateien der Vorgängerversion müssen mit dem Datenumsetzter-Programm umgesetzt werden.
Dafür das Programm datUmsetzer.exe starten un die Datendatei aufrufen, die neue Version
wird automatisch erstellt und die alte Version bekommt die Endung "old".

DK/09.08.2011
